// Lab02\_1

// 使用for迴圈的跑馬燈程式

//

// 每個LED 正極接到Pin 0 - 7, 負極接地

const byte startPin = 0;

const byte endPin = 7;

void setup()

{

// 將每個Pin 設定成輸出

for (byte i = startPin; i<= endPin; i++)

{

pinMode(i, OUTPUT);

}

}

void loop()

{

byte j;

byte i;

byte lightPin = endPin;

// 所有LED OFF

for (i=startPin; i<= endPin; i++)

{

digitalWrite(i,LOW);

}

for (i=endPin; i>= startPin; i--)

{

// 設定要點亮的LED 位置

// 如果點亮的腳位編號小於結束腳位,

//則腳位編號+1

// 否則從頭開始

digitalWrite(lightPin, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(lightPin, LOW);

delay(100);

if (lightPin > startPin)

{

lightPin --;

}

else

{

break;

}

}

lightPin = startPin;

for (i=startPin;i<=endPin; i++)

{

digitalWrite(lightPin, LOW);

}

for (i=startPin; i<= endPin; i++)

{

// 設定要點亮的LED 位置

// 如果點亮的腳位編號小於結束腳位,

//則腳位編號+1

// 否則從頭開始

digitalWrite(lightPin, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(lightPin, LOW);

delay(100);

if (lightPin < endPin)

{

lightPin ++;

}

else

{

break;

}

}

}